Foxconn Port code

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Function名稱 | 參數數量 | Type碼 | 其他備註 |
| 1. | Move | 6 / 7 | 1A / 1B | 結構PoseJ / PoseP |
| 2. | Draw | 3 | 2A | 結構Pose V |
| 3. | Drive | 2 | 3A | (指定軸,旋轉角度) |
| 4. | DriveA | 2 | 4A | (指定軸,旋轉目標角度) |
| 5. | GoHome |  | 5A | 需先設定No.6 (或給予AutoPath) |
| 6 | Home | 6 / 7 | 6A / 6B | 結構PoseJ / PoseP (指定當前原點位置) |
| 7. | CurPos | 1 | 7A | 結構PoseJ or PoseV之變數名稱 |
| 8. | GetInp | 2 |  | 選(PA~PD) / (Bit 0~15) 回傳bool 高電位true ，低電位反之 |